|  |
| --- |
|  |
| **Arano Espresso 2015 *Automatic***  **Bedienungsanleitung** |
| * Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise *vor Inbetriebnahme* des Gerätes! |
| **Sicherheitshinweise** |
| Bei Missachtung dieser Anleitung/der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen. |
| **Notfall:** |
| * *Sofort* Netzstecker aus der Steckdose ziehen. |
| Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. |
| Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Folgen eines kommerziellen Einsatzes, die nicht bestimmungsgemässe Verwendung oder Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung. |
| Dieses Gerät dient dem Einsatz in privaten Haushalten oder in Aufenthaltsräumen von Geschäften, Büros und sonstigen Einrichtungen des Arbeitslebens; in Bauernhöfen, für Gäste im Hotel, Motel und anderen Unterkünften oder für Bed-and-Breakfast-Einrichtungen. |
| * **Kabel NIE mit nassen Händen berühren.** |
| * **Stecker nicht am Kabel aus Steckdose ziehen.** |
| * **Bei Beschädigung Gerät nicht benutzen.** |
| * **Gerät NIE öffnen, nichts in Geräteöffnungen hineinstecken.** |
| Nur in dieser Anleitung beschriebene Eingriffe ausführen, für alles andere ist ein anerkannter Kundendienst zuständig. |
| Einstellungen für den Energiesparmodus |
| Einschalten |
| Die Espresso Taste während des Aufheizens 3 Sek. gedrückt halten. |
| Die Espresso Taste blinkt, um auf den Einstellmodus hinzuweisen. |
| Zur Änderung der Einstellungen die Espresso Taste drücken: |
| 1x blinken: Stromsparmodus nach 30 Min. (Anfangseinstellung) |
| 2x blinken: Stromsparmodus nach 60 Min. |
| 3x blinken: Stromsparmodus AUS |
| Im Stromsparmodus blinken die Tasten im Abstand von 5 Sek. |
| Zum erneuten Einschalten eine beliebige Taste drücken. |
| Erneut drücken, um den Kaffee auszuwählen. |
| Taste Kaffee |
| Kaffeeauslauf |
| Kapselbehälter für 12 - 14 Kapseln\*\* |
| Abtropfrost\*\* |
| Abtropfschale\*\* |
| Griff |
| Wassertank\*\* |
| Taste EIN/AUS |
| \*\* Ersatzteile |
| Erste Inbetriebnahme oder nach längerem Nichtgebrauch |
| Plastikfolie abziehen |
| Wassertank mit Trinkwasser füllen |
| Gefäss platzieren |
| Netzstecker + EINschalten |
| Aufheizen |
| Bereit |
| Spülen: Wasser 6x durchlaufen lassen |
| Kein Wasser |
| siehe: |
| Täglich: vor dem 1. Kaffee |
| Während des Aufheizens können Sie die gewünschte Art Kaffee auswählen (siehe 3). |
| Sobald die Maschine bereit ist, wird der Kaffee automatisch ausgegeben |
| Wassertank mit Trinkwasser füllen |
| EINschalten |
| Aufheizen |
| Bereit |
| Zubereitung |
| Tasse vorwärmen: 1 Tasse Wasser |
| Kapsel einlegen |
| Durchlauf-Geschwindigkeit ist abhängig von Kaffeesorte |
| Füllmenge programmieren |
| Kapsel auswerfen (fällt in den Kapselbehälter) |
| Kapsel einlegen |
| Knopf für mindestens 3 Sekunden drücken und halten, nach gewünschter Menge wieder loslassen |
| Zurückstellen der programmierten Füllmenge auf Werkseinstellung |
| AUSschalten |
| Grosse Tasse drücken und halten |
| EINschalten |
| Täglich: Nach dem letzten Kaffee |
| Ausschalten |
| Reinigen: Bei Bedarf |
| Kapselbehälter + Abtropfschale leeren |
| Wassertank spülen und leeren |
| scheuernd |
| Reinigung mit einem feuchten Tuch oder mildem Reinigungsmittel |
| lösungmittelhaltig |
| Geschirrspüler |
| System entleeren: Vor längerem Nichtgebrauch, für Frostschutz, Reparatur |
| Ausschalten und Wassertank entnehmen |
| Taste kleine Tasse drücken & einschalten |
| Tasten blinken in regelmässigen Intervallen |
| Drücken und 3 Sekunden lang halten |
| Öffnen |
| Schliessen |
| Gerät ausschalten |
| (Maschine ist für 10 min blockiert und für den Transport bereit) |
| Entkalkung |
| Sicherheitshinweise auf Entkalker-Verpackung beachten. |
| Entkalker ist aggressiv für die Geräteoberfläche. |
| Essig schadet dem Gerät. |
| Vorbereiten |
| Wasserhärte |
| Entkalken nach |
| Kapsel auswerfen |
| Kapselbehälter und Tropfschale leeren |
| Gerät spülen, siehe 1 |
| Wenn undicht siehe: |
| Arano Entkalkerflüssigkeit und 0.5 l Wasser einfüllen |
| Gefäss platzieren |
| Entkalken |
| Essig schadet dem Gerät. |
| Miteinander 3 Sekunden lang drücken |
| Spülen |
| Entkalker 2 x durchlaufen lassen |
| Entkalker 1x zurück in den Tank füllen |
| Wassertank leeren, spülen und mit Trinkwasser füllen |
| Gerät spülen, siehe 1 |
| Funktion verlassen: beide Tasten 3 Sekunden lang drücken |
| Störungen |
| Prüfen: Netzstecker, Netzspannung, Netzsicherung. |
| Keine Anzeige |
| In case of problems call Arano |
| Kein Kaffee, kein Wasser |
| Wassertank leer –> Wassertank mit Trinkwasser füllen |
| Entlüften |
| Entkalken, wenn nötig –> Punkt 7 |
| Öffnen + 2. 3 Sekunden gedrückt halten |
| Schliessen |
| Kaffee nicht heiss genug |
| Kapselkäfig undicht (Wasser in Kapselbehälter) |
| Tasse vorwärmen, Entkalken wenn nötig |
| Kapsel korrekt einsetzen. |
| Wenn undicht: Arano anfragen |
| Blinkt in unregelmässigen Intervallen |
| Gerät zur Reparatur einsenden oder Arano anfragen |
| Es läuft kein Kaffee sondern nur Wasser heraus (trotz eingesetzter Kapsel) |
| Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Arano |
| Spezifikationen |
| Optionales Zubehör |
| Arano Entkalkungs-Set |